{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,6],[31,0,31,6]]}
["江苏东欣水务有限公司2025年度仪器仪表检测校准清单"]
["序号","仪器仪表名称","型号规格","数量","检测校准内容","校准次数","备注"]
[1,"出水电磁流量计","DN1400mm",1,"按JJG 1033-2007 《电磁流量计检定规程》执行","1次/年"]
[2,"进水电磁流量计","DN1200mm",1,"按JJG 1033-2007 《电磁流量计检定规程》执行","1次/年"]
[3,"生化池明渠流量计","巴氏计量槽喉宽0.45m",1,"按GB/T 50123-2019《明渠水流测定规范》等标准执行","1次/年"]
[4,"安全阀（特检）","A28H-18",2,"按GB/T 12241-2021等标准执行","2次/年","活性炭系统空压机（1用1库备）"]
[5,"安全阀（特检）","DA22F-40P",5,"按GB/T 12241-2021等标准执行","2次/年","西液氧储罐\n（3用2备）"]
[6,"安全阀（特检）","DA21F-40T",4,"按GB/T 12241-2021等标准执行","2次/年","东液氧储罐\n（2用2备）"]
[7,"安全阀（特检）","DA21F-40P",1,"按GB/T 12241-2021等标准执行","2次/年","东液氧储罐"]
[8,"安全阀（特检）","DA22F-25P",2,"按GB/T 12241-2021等标准执行","2次/年","稳压装置、西液氧储罐"]
[9,"安全阀（特检）","A28W-16T",1,"按GB/T 12241-2021等标准执行","2次/年","反硝化滤池空压机（1用1库备）"]
[10,"安全阀（特检）","A28X-16T",4,"按GB/T 12241-2021等标准执行","2次/年","臭氧制备间空压机（2用2库备）"]
[11,"安全阀（特检）","A21Y-16P",2,"按GB/T 12241-2021等标准执行","2次/年","臭氧发生器"]
[12,"压力表（检定）","氧压力表量程（0-1.6MPa)",8,"按JJG 52-2013、JJG 49-2013、GB/T 1226-2017等标准执行","2次/年","液氧储罐\n（4用4库备）"]
[13,"压力表（检定）","空气压力表量程（0-1.4MPa)",4,"按JJG 52-2013、JJG 49-2013、GB/T 1226-2017等标准执行","2次/年","臭氧制备间空压机（2用2库备）"]
[14,"压力表（检定）","空气压力表量程（0-1.6MPa)",4,"按JJG 52-2013、JJG 49-2013、GB/T 1226-2017等标准执行","2次/年","反硝化空气储罐、活性炭储罐\n（2用2库备）"]
[15,"硫化氢仪表","D610-硫化氢",4,"按JJG 695-2019、GB 12358-2006、GB 50493-2019等标准执行","1次/年"]
[16,"氨气仪表","D610-氨气",2,"按JJG 1107-2015、GB 12358-2006、GB 50493-2019等标准执行","1次/年"]
[17,"臭氧检测仪","NLDG-O3-WM-E",1,"按JJF 1172-2021等标准执行","1次/年"]
[18,"复合式气体\n检测仪","BX-168；硫化氢、可燃气体、一氧化碳和氧气",1,"按JJG 695-2019、JJG 915-2018、JJG 365-2022、GB 15322.1-2019等标准执行","1次/年"]
[19,"电子天平","奥豪斯PWN225DZH",1,"（1）：外观检测\n（2）：称量校准\n（3）：偏载校准","1次/年"]
[20,"哈希分光光度计","哈希DR6000",1,"（1）：紫外光区波长校准\n（2）：紫外光区透射比校准\n（3）紫外光区噪声校准\n（4）：可见光区波长校准\n（5）：可见光去透射比校准\n（6）：可见光区噪声校准","1次/年"]
[21,"箱式电阻炉","上海博迅SX2-4-10Z",1,"（1）：温度校准","1次/年"]
[22,"台式pH计","梅特勒PE28型",1,"（1）：显示单元分辨力校准\n（2）：电计电压校准\n（3）pH示值校准","1次/年"]
[23,"生化培养箱","上海博迅SPX-150B-Z",1,"（1）：温度","1次/年"]
[24,"电热鼓风干燥箱","上海博迅BGZ-70",1,"（1）：温度","1次/年"]
[25,"显微镜","上海光学XSP-8CV",1,"（1）：物镜放大倍数校准\n（2）：读书示值校准","1次/年"]
[26,"COD消解仪","盛奥华SH-12S",1,"（1）：cod示值\n（2）：重复性\n（3）：稳定性","1次/年"]
[27,"压力蒸汽灭菌锅","上海博迅 YXQ-LS-24SII  手提式压力蒸汽灭菌锅",3,"（1）：压力校准\n（2）：温度校准\n（3）：含压力表","1次/年"]
[28,"无菌操作台","苏州净化，SW-CJ-2FD",1,"（1）：洁净度校准\n（2）：噪声校准\n（3）：照度校准\n（4）：振动校准\n（5）：气流校准\n（6）：紫外灯校准","1次/年"]
[29,"恒温培养箱","上海博迅,DHPX-9082MBE",2,"温度校准","1次/年"]
["说明：1、以上仪器如需送检，拆卸、运输、检测/校准、安装等系列服务费用，均应包含在报价清单内；\n      2、如仪器仪表在拆卸、运输、检测/校准和安装等过程中损坏，由服务单位负责按原价赔偿相应费用。"]