{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["项目清单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"项目清单","index":0,"n_rows":23,"n_cols":8,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,1,7],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[4,1,4,2],[22,0,22,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["盐城国际会展中心东侧观光电梯装饰及B馆零星装修改造工程"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":5},"综合单价","合价","备注"]
[]
[null,"一、会展中心东侧电梯装饰",null,null,"",0,0,0]
["1","墙面装饰板","1、18mm木工板基层\n2、装饰木饰面\n3、黑色压条","m2","53.31",null,null,0]
["2","柱（梁）面装饰","1、18mm木工板基层\n2、装饰木饰面\n3、黑色压条","m2","6.4",null,null,0]
["3","电梯门处墙面木饰面","1、双面18mm木工板基层\n2、双面装饰木饰面\n3、黑色压条","m2","5.7",null,null,0]
["4","栏杆、栏板","1、金属龙骨\n2、双面木饰面\n3、内置发光灯膜\n4、实木扶手\n5、黑色压条","m","22.2",null,null,0]
["5","金属踢脚线","1、100mm高黑色不锈钢踢脚线","m","13.54",null,null,0]
["6","吊顶天棚","1、吊顶天棚木工板基层\n2、成品木饰面板面层","m2","8.83",null,null,0]
["7","吊顶天棚（灯带）","1、吊顶天棚木工板基层\n2、成品木饰面板面层\n3、灯带","m2","2.24",null,null,0]
["8","普通灯具","1、吊顶内嵌灯具","套","5",null,null,0]
["9","电梯井涂料","1、电梯井内刷涂料","m2","8.7",null,null,0]
["10","电梯井周边木饰面板维修","1、零星拆除维修；\n2、结算时按签证单结算；","m2","90",null,null,0]
["11","吊顶天棚","1、全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8\n2、轻钢龙骨、反向支撑\n3、双层纸面石膏板面层\n4、发光灯膜","m2","8.95",null,null,0]
["12","吊顶天棚","1、吊顶天棚木工板基层\n2、成品木饰面板面层","m2","8.92",null,null,0]
["13","天棚涂料","1、天棚底层木工板\n2、天棚涂料","m2","49.52",null,null,0]
["14","墙面装饰板","1、楼梯内侧木饰面","m2","19.39",null,null,0]
["15","墙柱面龙骨及饰面拆除","1、原装饰墙面拆除及垃圾外运","m2","49.23",null,null,0]
["16","天棚面龙骨及饰面拆除","1、原天棚龙骨及面层拆除垃圾外运","m2","27.33",null,null,0]
["17","吊顶天棚油漆\n1、走道原墙面吊顶油漆出新",null,"m2","544.63",null,null,0]
["合计",{"$nulls":6},0]