{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":8,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,7],[6,1,6,2],[7,0,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["农信数智项目吊顶增补报价表"]
["序号","项目名称","项目参数及特征描述","单位","数量","全费用综合单价（元）","全费用合价（元）","备注"]
[1,"吊顶天棚","1、Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与楼板底用膨胀螺栓固定；                 2、C型轻钢主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平；                     3、C型轻钢次龙骨，中距400，用挂件与承载龙骨连接；            4、C型轻钢横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨连接； 5、面层：（1）双层9.5厚纸面石膏板；（2）顶部15 厚A级玻镁板（灯槽侧边双层9厚A级玻镁板）、侧边封堵15厚A级玻镁板+9.5厚纸面石膏板，1.2厚黑色磨砂黑钛不锈钢灯槽，0.18mm厚白色透光膜A级，1.2厚 10mm宽黑色不锈钢收边，侧边预留散热孔；涂料：满铺防潮涂料两道，横纵各刷一道，满刮 2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平，无机涂料饰面两道；                     6、该综合单价中含自贴胶带、钉眼刷防锈漆等费用，投标人综合考虑新旧吊顶接缝处理、反支撑加固、开孔等费用。","m2",80]
[2,"吊顶天棚","1、Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与楼板底用膨胀螺栓固定；                  2、C型轻钢主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平；                     3、C型轻钢次龙骨，中距400，用挂件与承载龙骨连接；             4、C型轻钢横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨连接； 5、面层：双层9.5 厚纸面石膏板；涂料：满铺防潮涂料两道，横纵各刷一道，满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平，无机涂料饰面两道；                      6、该综合单价中含自贴胶带、钉眼刷防锈漆等费用，投标人综合考虑新旧吊顶接缝处理、反支撑加固、开孔、侧边封堵等费用。 ","m2","约140"]
[3,"吊顶天棚","1、Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与楼板底用膨胀螺栓固定；                   2、C型轻钢主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平；                        3、C型轻钢次龙骨，中距400，用挂件与承载龙骨连接；                   4、C型轻钢横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨连接    5、面层：12mm厚阻燃板基层+15mm 厚蓝色烤漆板；            6、该综合单价中含自贴胶带、钉眼刷防锈漆等费用，投标人综合考虑新旧吊顶接缝处理、反支撑加固、开孔、侧边封堵等费用。 ","m2","约15"]
[4,"格栅吊顶","1、8mm吊杆双向间距≤1000mm；    2、配套轻钢龙骨；            3、30*100*1.5@80 米白色铝方通。 ","m2","约160"]
[2,"合计"]
["备注：1、全费用综合单价和合价主要包括（但不限于）： 货物价格（含配套辅材，备品备件、专用工具、技术资料等）、包装费、运输费、保险费、上下货力资费、安装布置费、现场措施费、调试费、验收检测费、质保期内的售后服务费、保洁费、管理费、措施费、规费、利润、税金、市场风险及国家政策性调整风险、不可预见费及验收合格交付使用前发生的所有费用，凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}